**安徽建筑大学党委人武部2024年军训服装**

**采购项目调研公告**

各供应商：

学校2024年新生入学军事训练将于9月份开展，需进行军训服装采购，现面向你单位征询相关意见，请根据工作实际填写相关情况并提出反馈意见（反馈意见可以批注形式反馈），反馈意见加盖单位公章扫描为PDF版，于2024年4月30日之前反馈至邮箱103490357@qq.com，谢谢！

 安徽建筑大学党委人武部

 2024年4月22日

供应商单位名称（公章）：

联系人及联系方式：

**一、项目名称**：安徽建筑大学党委人武部2024年军训服装采购项目

**二、项目概况：**

2024年新生军训预计人数为4500名，具体数量以实际报到人数为准。新生军训物资预算金额为100元/每套。军训物资包括：迷彩军训服1套（迷彩上衣含logo（印染）+迷彩裤）、迷彩短袖汗衫（短袖汗衫含logo（印染））、迷彩帽（帽徽图样为安徽建筑大学校徽黄底蓝色校徽）、迷彩鞋1双、编织外腰带1条、肩章一付。

**三、付款方式：【供应商可以批注形式提出合理化建议】**

服装交付并经现场随机抽样送检验收合格后，按照“合同单价×实际领取服装数量”进行结算，一次性付清。

**四、主要要求【供应商可以批注形式提出合理化建议】**

（一）整体要求

1、迷彩军训服（迷彩外套+迷彩裤+帽子）

1. 使用说明按照GB/T5296.4和GB1840规定；
2. 整套服装及肩章样式不得违反《军服管理条例》,迷彩服、帽花纹应明显区别于现役军服。号型按GB/T1335(所有部分）规定执行；
3. 外观及缝制质量：符合国家及行业标准，不允许有破洞，拉链缺齿、拉链锁头脱落、无破损性外观疵点，线迹顺直，卷边拼缝平服、不露毛边，缝口处应回针。

2、迷彩短袖汗衫（训练短袖）

(1)使用说明按照GB/T5296.4和GB1840规定；

(2)不得违反《军服管理条例》,迷彩服、帽花纹应明显区别于现役军服。号型按GB/T1335(所有部分）规定执行；

(3)外观及缝制质量：符合国家及行业标准,不允许跳针断线。缝制牢固，松紧适宜。熨烫平整，线头修清无杂物。

3、迷彩鞋（含鞋带）：学生军训穿用布面胶鞋。

(1)产品鞋号、型号按GB/T3293.1的规定执行；

(2)要求鞋底、帮面无裂痕，鞋底结合处不脱胶。针码整齐，不留线头。鞋帮和鞋底耐磨，透气性好、穿着舒适。拉伸强度、外底厚度等应符合国家及行业标准。

4、编制外腰带

(1)腰带为锦纶100机织腰带，安全性能按GB18401－2010C类标准执行。

（二）技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数及要求** | **是否****满足** |
| 1 | 迷彩帽 | 1、符合中华人民共和国国家纺织品基本安全技术规范要求，棉≥25%，涤纶≤75%，按GB18401－2010B 类标准；迷彩帽可调节。**2、**甲醛含量＜75mg/kg，PH值4.0-8.5,可分解致癌芳香胺染料≤20 mg/kg。（提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件） |  |
| 2 | 迷彩军训服 | 1、学生军训服装式样及标准，按照上级教育行政主管部门的规定进行制作。符合中华人民共和国国家纺织品基本安全技术规范要求,按GB18401―2010B类有关标准。2、迷彩服为涤棉混合面料,棉≥35%;3、甲醛含量(mg/kg)<75;PH值5.0~8.5; 4、耐水色牢度(级)变色≥3级、沾色≥3级; ★5、耐干摩擦色牢度≥3级; 6、防紫外线性性能UPF>50,T(UVA)AV/%<5;7、耐光色牢度(级)≥3; 8、耐皂洗色牢度≥3; 9、面料起球(级)≥3; 10、牢度接缝强力(N)后袖窿缝≥140裤后裆缝≥140;无异味;检测报告中出具的纺织品中禁用的24种偶氮染料证明文件活性印染，可直接接触皮肤，对人体无害。注：提供省级及以上质检部门或技术监督部门质检报告扫描件，原件备查。 |  |
| 3 | 迷彩短袖汗衫 | 1、按GB18401―2010B类规定2、无异味；3、甲醛含量(mg/kg)<75;PH值5.0~8.5;4、可分解致癌芳香胺染料：禁用；5、面料色牢度（级）≥3(耐皂洗、耐水、耐摩擦、耐汗渍、耐光）；6、100%聚酯纤维。 |  |
| 4 | 编织外腰带 | 1、符合中华人民共和国国家纺织品基本安全技术规范要求,按GB18401―2010C类有关标准。2、腰带宽5厘米,带头宽6厘米,腰带长1米3-1米5左右; 3、甲醛含量≤50mg/kg;耐汗渍色牢度(酸、碱)； 4、变色≥4、沾色≥4 ;5、可分解致癌芳香胺染料≤200 mg/kg; 6、腰带为锦纶100。 |  |
| 5 | 迷彩鞋 | 1、执行国标,拉伸强度(MPa)≥8.0; 2、外底拉断伸长（％）≥320；3、硬度（邵尔A）≤75；4、围条与鞋帮粘附强度(N/mm)≥2.0; 5、整鞋耐屈挠次数围条无裂缝;外底无裂缝;帮面无裂面,鞋底厚度≥2.0; 6、衬里和内垫摩擦色牢度(沾色)≥3;7、PH值(鞋面)4.0-9.0; 8、游离甲醛可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)≤75; 9、可萃取重金属砷(mg/kg)≤1.0铅(mg/kg)≤1.0镉(mg/kg)≤1.0; 10、含氯酚mg/kg:四氯苯酚不应检出。 |  |
| 6 | 肩章 | 学员夏季肩章 |  |

## （三）其他要求

1、所有项目按校方要求或展品样式、色彩、质量供货；

2、服装要做到不褪色、不开线、无自然破损，同时满足部分特体需求；

3、保证物品直接发放到每个学生手中，并负责非人为丢失、破损等原因的免费个人调换；

4、供应商严格履行义务，不得私自向他人转让成交项目，否则承担违约责任；

5、产品符合我国服装质量标准，在签订合同后，5个日历日内联系校方确定产品样式并提供实物样品（样品包括学生军训迷彩服装、短袖、迷彩鞋、腰带、迷彩帽、肩章、臂章完整一套），要求不带生产商标记。

6、交付成品上衣、短袖、裤子需烫印校方校徽，具体位置及大小由中标人与校方沟通确定。

## （四）供货期及质量要求

1、供货期抽检样品合格后，供应商在采购人指定时间将货物送至指定地点（验收合格一个月内，具体发放时间以通知为准），并负责发放。整套服装及迷彩鞋尺寸由供应商联系校方提前准备，保证每个学生都能穿上合体服装。

2.质量要求：供应商须严格按国家或行业的有关规程、规范和采购人要求制作，达到“国家或行业的有关质量标准”和招标文件要求及指定样品的同等等级。

**五、 货物交付期限、运输、交付地点和方式**

1、交付期限：合同签订后30个日历日内完成生产并送检，在采购人指定时间将货物送至指定地点（具体发放时间以通知为准）；

2、运输：乙方负责运输并承担费用；

3、交付地点：安徽建筑大学南、北校区；

4、交付方式：送货上门，并负责发放以及调换。

**六、其他方面的建议。**